|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Meridian NO.** | SATC968 | **OD** | 241 | **ID** | 154.5 | **Dia** | 266 | **Hub** | 19×1-3/8” |
| **C:\Documents and Settings\DT-06\桌面\新建文件夹 (3)\R18376\DSC04561.JPGC:\Documents and Settings\DT-06\桌面\新建文件夹 (3)\R18376\DSC04563.JPG** | | | | | | | | | |
| **OE** | | | | | | | | | |
| R18376 | | | | | | | | | |
| **Application** | | | | | | | | | |
| **JOHN DEERE** 850,870,900HC,950,970,990,1050,1070  **SATOH** 650 BISONZ,S670D,S750D  **YANMAR** 330,336 | | | | | | | | | |